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	п/п
	[bookmark: _GoBack]Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-6: Способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать возможные технологические риски их реализации
	1. Прочитайте текст и установите последовательность 
Установите правильную последовательность этапов подготовки высоковязкой нефти к транспорту:
1. Нагрев или добавление разбавителя
2. Сепарация от газа и воды
3. Очистка от песка и твердых частиц
4. Подача в магистральный трубопровод

	2134

	
	
	2. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите формулы расчета с их применением:
	Формулы расчета
	Применение

	1 Формула Дарси-Вейсбаха
	A. Определение режима течения (ламинарный/турбулентный)

	2. Уравнение Рейнольдса
	Б. Расчет потерь давления из-за трения

	3. Формула Стокса
	В. Вычисления длины окружности через радиус

	
	Г. Расчет скорости осаждения механических примесей

	
	Д. Оценка теплопотерь в изолированном трубопроводе


 
	1Б, 2А, 3Г




	
	
	3. Прочитайте текст установите правильную последовательность. 
Последовательность проектирования трубопровода для высоковязкой нефти:
1. Анализ свойств нефти (вязкость, температура застывания)
2. Определение материалов труб и защиты от коррозии
3. Гидравлический расчет диаметра и давления 
4. Выбор метода перекачки (подогрев/разбавление)

	1432

	
	
	4. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите виды нетрадиционной нефти с их характеристиками:
	Виды нетрадиционной нефти
	Характеристики

	1 Битуминозная нефть
	A. Залегает в сланцевых пластах, добывается с помощью ГРП

	2. Сланцевая нефть
	Б. Сверхвязкая нефть, требует разбавления или подогрева

	3. Нефть из керогеновых сланцев 
	В. Образуется при термическом воздействии на горючие сланцы

	4. Легкая нефть низкопроницаемых коллекторов
	Г. Добывается горизонтальным бурением с многостадийным ГРП

	
	Д. Локализация источника утечки с помощью водяных завес



	1Б, 2A, 3B, 4Г
















	
	
	5. Прочитайте текст установите правильную последовательность.
Установите правильный порядок элементов системы подогрева высоковязкой нефти: 
1. Насосная станция
2. Резервуар-накопитель 
3. Магистральный трубопровод с теплоизоляцией
4. Теплообменник

	2143 

	
	
	[bookmark: _Hlk200386400]6. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите виды нетрадиционных углеводородов с их характеристиками:
	Виды нетрадиционных
углеводородов
	Характеристики

	1. Сланцевый газ
	А. Добывается из битуминозных песков, требует разжижения для транспортировки

	2. Газ гидратов
	Б. Образуется в угольных пластах, требует десорбции

	3. Угольный метан
	В. Образуется в угольных пластах, требует десорбции

	4. Битуминозная нефть
	Г. Добывается методом гидроразрыва пласта (ГРП)

	
	Д. Снижение испарения легких фракций нефтепродуктов


 
	1Г, 2В, 3Б, 4A














	
	
	7. Прочитайте текст. 
Рассчитайте пропускную способность трубопровода, м3/с, если: 
Диаметр трубы: 500 мм
Скорость потока: 1.5 м/с

	0,294

	
	
	8. Прочитайте текст и установите последовательность. 
Установите этапы ликвидации закупорки парафинами в трубопроводе:
1. Остановка перекачки и снижение давления
2. Механическая очистка скребком 
3. Подача горячего растворителя в трубу
4. Возобновление перекачки с контролем давления
	1324




	
	
	9. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.
Какие основные проблемы возникают при транспортировке битуминозной нефти?
А. Высокая вязкость, требующая подогрева или разбавления
Б. Образование гидратов при низких температурах
В. Коррозия из-за содержания сероводорода (H₂S)
Г. Быстрое застывание при остановке перекачки
Д. Все перечисленные

	Д

	
	
	10. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы.
Какие методы защиты применяются для трубопроводов, транспортирующих нефть с высоким содержанием H₂S?
А. Использование труб из углеродистой стали без покрытия
Б. Катодная защита от коррозии
В. Внутренние покрытия на основе эпоксидных смол
Г. Регулярная промывка кислотными растворами
Д. Добавление ингибиторов коррозии в поток нефти

	Б, В, Д



