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	№п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-6: Способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать возможные технологические риски их реализации
	1. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите в правильном порядке технологические этапы укладки подводного трубопровода на шельфе.
А. Гидростатическое испытание трубопровода
Б. Прокладка трубопровода методом «J-lay» или «S-lay»
В. Подготовка и сварка трубных плетей на барже
Г. Трассовая подготовка дна
Д. Засыпка трубопровода грунтом или защитными матами
Е. Контрольная подводная видеофиксация

	ГВБАДЕ

	
	
	2. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие между специализированными судами для строительства и их функциями.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

	А. Трубоукладочное судно
	1. Обслуживание водолазных работ на мелководных участках

	Б. Дноуглубительное судно
	2. Конечное соединение подводного трубопровода с добывающей платформой

	В. DSV
	3. Подводная сварка и ремонт на глубинах до 3000м

	Г. PLET
	4. Транспортировка и укладка гибких труб и кабелей

	
	5. Подготовка трассы: выравнивание дна, удаление препятствий


 
	А4, Б5, В1, Г2




	
	
	3. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите между собой предложенный термин по способу проложения морского трубопровода для перекачки углеводородов и подходящее к нему определение.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	А. Буксировка плетей
	1. Используются дополнительные утяжелители в виде цепей. Когда цепи касаются дна, их вес уменьшается, и погружение плети прекращается. Обычно при придонной буксировке плети перемещаются на расстоянии 1–2 м от дна

	Б. Придонная буксировка
	2. Подготавливают трассу для преодоления препятствий, затем перемещают по дну

	В. Донная буксировка
	3. Плети подвешивают на цепях между двумя буксирами, один из которых тянет плеть, а второй — создаёт натяжение. Величина допустимого провисания ограничена глубиной

	
	4. Трубопровод затапливают, после чего волоком перемещают по дну. Такая технология используется только при мягком ровном дне, и только на мелководье


 
	А3, Б1, В4

	
	
	4. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ (округленный до сотых).
Для ламинарного режима движения жидкости вычислите коэффициент гидравлического сопротивления, если известно что параметр Рейнольдса равен Re=800.

	0.08

	
	
	5. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите в правильном порядке технологические операции при устранении повреждения морского газопровода.
А. Локализация повреждения с помощью ROV
Б. Установка ремонтной муфты с клиновым замком
В. Опрессовка отремонтированного участка
Г. Остановка перекачки и осушение аварийного участка 
Д. Подготовка ремонтного участка (зачистка, удаление изоляции)
Е. Восстановление антикоррозионного покрытия 

	ГАДБЕВ

	
	
	6. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы нанесения комплексной антикоррозионной защиты на подводный трубопровод в правильном порядке.
А. Нанесение эпоксидного порошкового покрытия
Б. Установка протекторной защиты
В. Монтаж термоусаживаемых муфт на сварные стыки
Г. Катодная поляризация трубопровода
Д. Гидроабразивная очистка поверхности
Е. Контроль толщины покрытия ультразвуковым толщиномером

	ДАВБГЕ

	
	
	7. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие между методом контроля трубопровода и его диагностическими возможностями.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	А. Внутритрубные диагностические заряды
	1. Обнаружение микродеформаций труб с точностью до 0.1% диаметра

	Б. Волоконно-оптические системы
	2. Выявление коррозии и трещин во внутреннем покрытии

	В. Подводные дроны
	3. Мониторинг температуры и вибраций по всей длине трубопровода

	Г. Акустические системы
	4. Визуальный осмотр и измерение анодного износа

	
	5. Обнаружение утечек по изменению акустического спектра


 
	А2, Б3, В4, Г5

	
	
	8. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие между аварийным оборудованием и его функциональным назначением.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	А. Глубоководные заглушки
	1. Локализация утечки с точностью до 1 м в радиусе

	Б. Аварийные клапаны-отсекатели
	2. Механическая изоляция поврежденного участка под водой

	В. Донные газоанализаторы
	3. Автоматическое перекрытие трубопровода при падении давления

	Г. Ремонтные муфты
	4. обнаружение углеводородов в придонном слое воды

	
	5. Герметизация повреждений без осушения трубопровода



	А2, Б3, В4, Г5

	
	
	9. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы монтажа гибкого трубопровода с плавучего судна в правильном порядке.
А. Подключение к коллектору добывающей платформы
Б. Размотка трубы с катушечного барабана
В. Проведение гидроиспытаний
Г. Монтаж балластных цепей
Д. Прокладка по заданной траектории с динамическим позиционированием
Е. Крепление к судну с помощью гравитационных анкеров 

	БДГЕВА

	
	
	10. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы подключения подводного трубопровода к эксплуатационной скважине в правильном порядке.
А. Подготовка оконечного соединения
Б. Развертывание подводного манифольда
В. Калибровка стыковочного узла
Г. Гидроиспытания соединения
Д. монтаж гибких перемычек
Е. Активация системы аварийной отсечки

	АБДВГЕ



