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	№п/п
	[bookmark: _GoBack]Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-7. Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли
	1. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
                      – это разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ
	авария

	
	
	2. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите класс опасности опасного производственного объекта (ОПО) с его определением
	Класс опасности ОПО
	Определение класса опасности

	А) I класс опасности
	1. опасные производственные объекты средней опасности

	Б) II класс опасности
	2. опасные производственные объекты высокой опасности

	В) III класс опасности
	3. опасные производственные объекты низкой опасности

	Г) IV класс опасности
	4. опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности

	
	5. не опасные производственные объекты


 
	А4, Б2, В1, Г3




	
	
	3. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите класс опасности опасного производственного объекта с его характеристикой
	[bookmark: _Hlk194237464]Класс опасности ОПО
	Характеристика ОПО

	A) I класс опасности
	1) объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции

	Б) II класс опасности
	2) объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции

	B) III класс опасности
	3) объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода менее 1 процента объема такой продукции

	Г) IV класс опасности
	


 
	Б2, В1, Г3





	
	
	4. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите класс опасности опасного производственного объекта с его характеристикой
	Класс опасности ОПО
	Характеристика ОПО

	А) I класс опасности
	1) Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве 500 000 т.  и более.

	Б) II класс опасности
	2) Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве 1000 т. и более, но менее 50 000 т.

	В) III класс опасности
	3) Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве менее 1000 т.

	Г) IV класс опасности
	4) Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве 50 000 т. и более, но менее 500 000 т.

	
	5) Не горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве менее 1000 т.


 
	А1, Б4, В2, Г3



	
	
	5. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
При прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на высотных отметках выше находящихся вблизи населенных пунктов и промышленных предприятий проектом должны быть предусмотрены расстояния от них не менее 500 м (при диаметре труб 700 мм и менее) и                     м (при диаметре труб свыше 700 мм) и технические решения, исключающие поступление в зону застройки транспортируемого по трубопроводу продукта.

	1000

	
	
	6. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите уровень аварийно-опасного происшествия произошедшем на магистральном нефтепроводе с его видом
	Уровень аварийно-опасного происшествия
	Вид аварийно-опасного происшествия

	А) Превышение величины допустимого рабочего давления на выходе нефтеперекачивающей станции, приведшее к остановке перекачки по технологическому участку
	1) Авария
2) Инцидент

	Б) Нештатный останов насоса без остановки перекачки по технологическому участку
	

	В) Выброс нефти/нефтепродукта с последующим возгоранием в результате разгерметизации магистрального нефте- или нефтепродуктопровода
	

	Г) Выброс нефти/нефтепродукта без возгорания в результате разгерметизации магистрального нефте- или нефтепродуктопровода
	

	Д) Выброс нефти/нефтепродукта из магистрального нефте- или нефтепродуктопровода без возгорания с попаданием в водный объект
	

	Е) Утечка нефти/нефтепродукта из магистрального нефте- или нефтепродуктопровода
	


 
	А2, Б2, В1, Г1, Д1, Е1

	
	
	7. Прочитайте текст и установите последовательность.
В соответствии с приказом Ростехнадзора № 517 от 11.12.2020 процесс проведения количественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов (ОПО МТ) включает четыре этапа:
1) расчет показателей риска аварий на ОПО МТ
2) планирование и организация работ
3) идентификация опасностей аварий
4) разработка рекомендаций по снижению риска аварий
В какой последовательности необходимо осуществлять данные этапы?

	2314

	
	
	8. Прочитайте текст и установите последовательность.
В соответствии с приказом Ростехнадзора №478 от 29.12.2022 после разгерметизации трубопровода линейной части опасных производственных объектов магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов или трубопроводной арматуры (узла запорной арматуры) развитие аварийных ситуаций соответствует определенной последовательности (группе сценариев):
1. разгерметизация трубопровода или трубопроводной арматуры
2. перекрытие запорной арматуры
3. истечение нефти, нефтепродукта 
4. распространение нефти, нефтепродукта 
5. загрязнение нефтью, нефтепродуктами компонентов окружающей среды
6. отключение насосов 
7. возможное воспламенение нефти, нефтепродукта 
8. горение (взрыв) облака и (или) пролива и (или) факела 
9. попадание в зону возможных поражающих факторов людей, оборудования, зданий, сооружений, коммуникаций, транспортных средств и (или) объектов окружающей среды 
10. эскалация аварии на соседние объекты 
11. локализация и ликвидация разлития (пожара).
В какой последовательности происходит развитие аварийной ситуации?

	1362457891011

	
	
	9. Прочитайте текст и установите последовательность.
В соответствии с приказом Ростехнадзора №478 от 29.12.2022 при аварии на нефтеперекачивающей станции сценарий развития событий происходит в определённой последовательности:
1. разрушение, частичное или полное, насосного агрегата или подводящего трубопровода 
2. разрушение насосной, попадание в зону возможных поражающих факторов людей, оборудования и (или) объектов окружающей среды
3. поступление, в том числе в помещение, нефти, нефтепродукта с температурой окружающей среды 
4. распространение пролива нефти, нефтепродукта в помещении (за его пределами) и ее частичное испарение 
5. образование взрывоопасной концентрации паров нефти, нефтепродукта в воздухе 
6. воспламенение паровоздушной смеси, истекающей струи (при утечке из свища), разлитой нефти, нефтепродукта при наличии источника зажигания 
7. сгорание (взрыв) облака ТВС и возможное последующее горение разлитой нефти, нефтепродукта 
8. пожар, горение струи (на месте свища) 
9. последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Установите точную последовательность развития событий при аварии? 

	134567829

	
	
	10. Прочитайте текст и установите последовательность.
В соответствии с приказом Ростехнадзора №478 от 29.12.2022 при аварии в резервуарах сценарий развития событий происходит в определённой последовательности:
1. разрушение (частичное или полное) емкости с нефтью, нефтепродуктом 
2. поступление в окружающую среду нефти, нефтепродукта 
3. образование взрывоопасной концентрации паров нефти, нефтепродукта в воздухе 
4. при полном разрушении и наличии источника воспламенения для нефтепродукта, способного к быстрому вскипанию, образование BLEVE и/или пожара разлития; при частичном разрушении и мгновенном воспламенении - образование горящего факела и/или пожара разлития; в отсутствие воспламенения образование и распространение пролива нефти, нефтепродукта и его частичное испарение 
5. воспламенение паров нефти, нефтепродукта и (или) пролива нефти, нефтепродукта при наличии источника зажигания 
6. сгорание/взрыв облака топливно-воздушной смеси
7. пожар разлития (при наличии длительного напорного выброса газа, двухфазной или диспергированной струи - ее горение) 
8. попадание в зону возможных поражающих факторов людей, оборудования и (или) объектов окружающей среды 
9. последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Установите точную последовательность развития событий при аварии

	


124356789




