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	№п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-8: Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли
	1. Прочитайте текст и установите последовательность. 
Укажите правильную последовательность этапов транспортировки нефти и газа по магистральному трубопроводу.
А. Перекачка продукта с помощью насосных/компрессорных станций.
Б. Приём и распределение на конечном пункте (НПЗ, газораспределительная станция).
В. Транспортировка по магистральному трубопроводу.
Г. Подготовка сырья (очистка, осушка, удаление примесей).
	ГАВБ

	
	
	2. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите виды транспорта в порядке увеличения их экологической безопасности и надёжности.
А. Железнодорожный транспорт 
Б. Автомобильный транспорт
В. Трубопроводный транспорт
	БАВ

	
	
	3. Прочитайте текст и установите соответствие.
На линиях трубопроводного транспорта имеется следующее оборудование: насосные станции, компрессорные станции и линейные конструкции.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца

	А. Компрессорные станции
	1. Помогают жидкости или газу двигаться дальше по трубе.

	Б. Насосные станции 
	2. Позволяют сжимать газ, поддерживать рабочее давление

	В. Линейные конструкции
	3. Устройства, позволяющие разъединять магистрали или конкретные участки для проведения ремонтных работ.


	
	4. Выполняют задачи по обеспечению населения энергией и ресурсами



	А2, Б1, В3

	
	
	4. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (два слова).
Категория внутрипромыслового трубопровода определяется назначением трубопровода, газовым фактором и __________ _________.

	рабочим давлением

	
	
	5. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ (округленный до сотых).
Для ламинарного режима движения жидкости вычислите коэффициент гидравлического сопротивления, если известно, что параметр Рейнольдса равен Re=800.
	0.08

	
	
	6. Прочитайте текст и установите последовательность.
Установите правильную последовательность этапов строительства нефтяного трубопровода. 
А. Испытание трубопровода (гидроиспытания, дефектоскопия).
Б. Проектно-изыскательские работы (трассировка, геология, экология).
В. Сварка и укладка труб.
Г. Подготовка строительной полосы (расчистка, планировка).
Д. Нанесение изоляционного покрытия и балластировка.
Е. Ввод в эксплуатацию (пусконаладка, сдача заказчику).
	БГВДАЕ

	
	
	7. Прочитайте текст и установите соответствие.
Классификацию трубопроводного транспорта можно провести по разным основаниям.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	А. Местные или технологические 
	1. Эти трубы соединяют источник продукции с основными сооружениями, откуда начинается дальнейшая транспортировка по магистральным трубопроводам.

	Б. Промысловые
	2. Переносят нефть или газ на большие расстояния – от мест добычи до заводов, хранилищ или потребителей. У них большая пропускная способность, они широкие, могут выдерживать высокое давление.

	В. Магистральные 
	3. Их используют на одном предприятии для передачи нефти или других веществ между различными частями завода для обеспечения работы оборудования и производственных процессов.

	Г. Подводящие
	4. Соединяют скважины по добыче ресурсов с установками для обработки. Чаще они короткие, находятся на месторождении.

	
	5. Обеспечивают теплом, водой, газом объекты жилого и нежилого фонда



	А3, Б4, В2, Г1

	
	
	8. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

	А. Байпас
	1. Устройство, предназначенное для откачки, закачки, впуска и выпуска продукта в трубопровод при выполнении плановых и аварийных работ

	Б. Лупинг
	2. Обводной трубопровод с запорно-регулирующей арматурой для отведения транспортируемой среды (жидкости, газа) из основного трубопровода и подачи её в этот же трубопровод

	В. Вантуз
	3. Это трубопровод, проложенный параллельно основному на части его протяжённости и соединённый с ним перемычками, применяется для увеличения пропускной способности нефтепровода, а также для снижения потерь давления во время транспортировки продукта

	
	4. Комплекс труб и оборудования, который используется на промышленных предприятиях и объектах для транспортировки технологических веществ и жидкостей



	А2, Б3, В1

	
	
	9. Прочитайте текст и установите последовательность.
Укажите правильную последовательность этапов транспортировки нефти и газа по магистральному трубопроводу с использованием современных технологий.
А. Закачка в магистраль (с использованием насосных/компрессорных станций с цифровым управлением).
Б. Транспортировка по "умному" трубопроводу (с применением технологий внутренней диагностики - "интеллектуальные скребки").
В. Подготовка сырья (очистка, осушка, удаление примесей на УПН/УКПГ).
Г. Хранение и распределение (на терминалах с автоматизированными системами учета).
Д. Мониторинг и контроль (с помощью систем SCADA, датчиков давления и расхода).

	ВАДБГ

	
	
	10. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

	А. Промежуточная насосная станция
	1. Начальная насосная станция нефтепровода с ёмкостью, осуществляющая приём нефти с нефтепромысловых предприятий для дальнейшей транспортировки по магистральному нефтепроводу.  
Станция располагается в начале нефтепровода, в непосредственной близости к нефтепромыслу.

	Б. Головная насосная станция
	2. Объект по учёту количества и оценке качества нефти, на котором подразделения принимающей и сдающей нефть сторон выполняют операции приёма-сдачи нефти.

	В. Приемо-сдаточный пункт
	3. Пункт нефтепродуктопровода, где принимают продукт из трубопровода, распределяют потребителям или отправляют далее другими видами транспорта.  К ним относятся сырьевые парки заводов нефтепереработки и нефтебазы перевалочного типа.

	
	4. Нефтеперекачивающая станция, предназначенная для повышения давления перекачиваемой жидкости в трубопроводе.  Такие станции размещают по трассе согласно гидравлическому расчёту. В их составе в основном те же объекты, что и у головных станций, но вместимость резервуаров значительно ниже, либо они отсутствуют



	А4, Б1, В2
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