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	№п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-12: Способен применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов производственной деятельности, применять методику проектирования
	1. Укажите последовательность этапов проведения инженерно-геологических изысканий.
А. Интерпретация результатов и составление отчетов
Б. Лабораторные испытания образцов грунта
В. Проведение полевых исследований (бурение скважин, отбор образцов)
Д. Сбор и анализ существующих данных о грунте

	ДВБА

	
	
	2. Посмотрите на рисунки и установите соответствие.
Установите соответствие между видами криогенной текстуры на рисунках и их описанием.
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	Обозначение 
	Описание

	А. 
	1. Включения льда расположены параллельно друг другу, структура грунта тонкослоистая, ледяные включения тонкие.

	Б. 
	2. Структура грунта массивная, включения отсутствуют, грунт содержит только поровый лед-цемент

	В. 
	3. Структура грунта массивная, включения льда расположены хаотически, ледяные включения толстые

	
	4. Включения льда расположены хаотически, структура грунта мелкосетчатая, ледяные включения тонкие



	А3, Б1, В4

	
	
	3. Посмотрите на рисунки и установите соответствие.
Установите соответствие между мерзлотными формами рельефа на рисунках и их описанием.
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	Обозначение 
	Элемент

	А. 
	1. Солифлюкция

	Б. 
	2. Инъекционные бугры пучения

	В. 
	3. Морозная сортировка

	Г. 
	4. Термокарстовые озера

	
	5. Криопэги




	А2, Б1, В4, Г3

	
	
	4. Укажите последовательность стадий изменения состояния грунта под воздействием нагрузки.
А. Стадия разрушения
Б. Пластичная деформация
В. Упругая деформация
Д. Предельная стадия
	ВБДГ

	
	
	5. Посмотрите на схему и установите соответствие.
[image: https://cf3.ppt-online.org/files3/slide/o/OAubvdoMRx8Xel7k0nJh2gQiajYUVI39qSpW1y/slide-3.jpg]
Соотнесите указанные на схеме позиции с элементами испытания грунтов в одометре (компрессионном приборе). 
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	Обозначение на схеме
	Элемент

	А. 1
	1. Металлическое кольцо

	Б. 2
	2. Образец грунта 

	В. 3
	3. Днище прибора

	Г. 4
	4. Перфорированные вкладыши для оттока поровой воды

	Д. 5
	5. Штамп для передачи вертикальной нагрузки 

	Е. 6
	6. Уплотнительный элемент

	
	7. Индикаторы часового типа



	А2, Б1, В3, Г4, Д5, Е7

	
	
	6. Укажите последовательность стадий формирования морозного пучения:
А. Образование ледяных прослоек и включений в грунте при замерзании влаги.
Б. Достижение максимального значения морозного пучения и стабилизация состояния грунта.
В. Увеличение объёма грунта из-за кристаллизации воды и роста ледяных образований.
	АВБ

	
	
	7. Укажите последовательность стадий формирования мерзлого грунта:
А. Образование ледяных включений.
Б. Промерзание грунта
В. Уплотнение грунта.
Д. Стабилизация мёрзлой структуры
	БАВД

	
	
	8. На одном из участков магистрального трубопровода, проложенного через мерзлые грунты, были обнаружены деформации. Специалисты предполагают, что проблема связана с неравномерным оседанием грунта.
Перечислите ниже методы, которые могут быть использованы для диагностики состояния трубопровода и грунта в данной ситуации.
А) Визуальный осмотр поверхности грунта.
Б) Измерение уровня шума трубопровода.
В) Тепловизионное обследование.
Г) Георадарные исследования.
Д) Бурение контрольных скважин.

	АВГД

	
	
	9. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ (цифрой).
Вычислите суммарную льдистость мерзлого грунта, itot. Полученное значение округлите до сотых долей.
	ρ – плотность мерзлого грунта, кг/м3
	1600

	i – льдистость грунта, д.е.
	0,3

	ρi – плотность льда, д.е.
	900



	0,53

	
	
	10. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ (цифрой)
Вычислите коэффициент пористости мерзлого грунта, е. Полученное значение округлите до сотых долей.
	ρs – плотность частиц грунта, кг/м3
	2790

	ρd – плотность скелета грунта, кг/м3
	1568
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| McnbiTaHUe rpyHTOB B 0A0OMETpe (KoMnpeccuoHHOM npubope)

WUcxoaHble AaHHbIE ANA UCTIbITAHNA

- Mnowazb nonepeyHoro ceyeHus obpasiia
A= 60 cm2

- BbicoTa 06pasua ho=25 mm

- HauanbHblit KO3GPULMEHT nopucTocTu
eo= (3adaemca)

- OTHOLWeHwMe nney pblyara 1:10

- LleHa AeneHus MHAMKATOPa 4acoBOTO TMNa
M4-10 -0,01 mm

[NA CNbITaHNIA TPYHT NOMeLLaeTcs 8
KO/bLIO OfIOMeTPa.
PeXUM KOMNPECCUOHHbIX UCTIbITaHUA,
TO €CTb BE/MYMHA U KONMYECTBO CTyneHei
fAaBNeHnA  onpefieNAeTcA  3adavamu
PacyeToB MO KOHKPETHOMY MPOEKTY.

B nabopatopHoit  pabote  MpUHATLI
cnepyioune CTyneHn AasneHni:

50, 100, 200 kMa.
Ocagka wTamna ¢uKcupyetTca ABYMA
MHAMKaTOPaMM 4acoBoro TMna (Mpasbim 1
neBbiM).  [lnA ycTpaHeHwuA  BAMAHMA
nepeKoca Ha pesy/ibTaThl OMbiTa MO ABYM
orcyetam 6epetca cpeaHee
apudmeTunueckoe.

6
P,
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] 1 )
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Puc. 2.3. Cxema odomempa.

1- o6pasey rpyHTa;

2 — MeTannuyeckoe Kobuyo;

3 — Anvuwe npubopa;

4—neppopupOBaHHbIe BKAAABILWM ANA OTTOKA

nopoBoi BOAbI;

5 — WTamn ANA NepeAayn BEPTUKaNbHON Harpysku;
6 — MHAVMKATOPbI YaCoBOTO TMNA ANA M3MEPEeHNA

BEPTUKaNbHbIX NepemeLLeHunin (ocaakm).





