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	№п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-10: Способен оценивать техническое состояние объектов и сооружений нефтегазового комплекса по данным неразрушающего контроля
	1. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие методов неразрушающего контроля и их описаний:
	Метод неразрушающего контроля
	Описание

	A. Ультразвуковой контроль
	1. Использует звуковые волны для обнаружения дефектов.

	Б. Радиографический контроль
	2. Основан на визуальной оценке состояния поверхности.

	В. Магнитный порошок
	3. Применяется для выявления трещин на магнетизируемых материалах.

	
	4. Использует рентгеновские лучи для проверки внутренних дефектов.


 
	A1, Б4, В3

	
	
	2. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите вид контроля к группе в соответствии с ГОСТ 16504
	Вид контроля
	Группа

	А магнитопорошковый контроль
	1 разрушающие

	Б твердометрия
	2 неразрушающие

	В металлографический анализ
	

	Г контроль проникающими веществами
	

	Д ультразвуковая толщинометрия
	

	Е химичекский анализ
	


 
	А2, Б1, В1, Г2, Д2, Е1

	
	
	3. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соответствие типов дефектов и их характеристик:
	Тип дефекта
	Характеристика

	A. Трещина
	1. Непродолжительное разрушение материала.

	Б. Деформация
	2. Неправильная форма детали из-за механических воздействий.

	В. Коррозия
	3. Образуются пустоты из-за процессов, происходящих при литье.

	
	4. Химическое разрушение металла.


 
	A1, Б2, В4

	
	
	4. Прочитайте текст и укажите последовательность
Установите последовательность этапов ультразвукового контроля:
1. Подготовка поверхности
2. Применение ультразвукового преобразователя
3. Анализ полученных данных
4. Калибровка оборудования

	4123

	
	
	5. Прочитайте текст и укажите последовательность
Установите последовательность основных шагов визуального контроля:
1. Проведение обследования
2. Запись результатов
3. Подготовка к контролю
4. Оценка состояния

	3124

	
	
	6. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие амплитуды эхо-сигнала при проведении ультразвуковой дефектоскопии с характеристикой дефекта:


	Тип дефекта
	Характеристика дефекта

	A. амплитуда ниже 0,4H
	1. дефект допустимый по амплитуде

	Б. амплитуда равна  (0,4…0,8)H
	2. дефекта нет

	В. амплитуда выше 0,8Н
	3. дефект недопустимый по амплитуде

	
	4. результат ложно-полодительный


 
	А2, Б1, В3

	
	
	7. Прочитайте текст и укажите последовательность
Установите последовательность в радиографическом контроле:
1. Размещение объекта и источника радиации
2. Сканирование изображения
3. Обработка и анализ данных
4. Показ результатов
	1423

	
	
	8. Прочитайте текст и укажите последовательность
Установите правильную последовательность  контроля вакуумметрическим пузырьковым методом:
1. Выявить дефект
2. Отбить шлак
3. Смочить участок сварного соединения пенно-пленочным индикатором
4. Промыть растворителем место контроля
5. Установить вакуум-камеру

	24351

	
	
	9. Прочитайте текст и укажите последовательность
Укажите правильные этапы подготовки к магнито-порошковому контролю в соответствии с РД 25.160.10-КТН-016–15:
1. Очищение поверхности
2. Нанесение магнитного порошка
3. Настройка магнитного поля
4. Наблюдение за проявлением дефектов

	1324

	
	
	10. Прочитайте текст и выберите правильный ответ
Как в соответствии с РД 03-606-03называется приведенный на рисунке вид сварного соединения?


1 нахлесточное
2 стыковое
3 тавровое 
4 торцевое
5 угловое

	стыковое

	
	
	11. Прочитайте текст и выберите правильный ответ
Как в соответствии с РД 03-606-03называется приведенный на рисунке вид сварного соединения?


1 нахлесточное
2 стыковое
3 тавровое 
4 торцевое
5 угловое

	нахлесточное

	
	
	12. Прочитайте текст и выберите правильный ответ
Как в соответствии с РД 03-606-03называется приведенный на рисунке вид сварного соединения?


1 нахлесточное
2 стыковое
3 тавровое 
4 торцевое
5 угловое

	угловое

	
	
	13. Прочитайте текст и выберите правильный ответ
Как в соответствии с РД 03-606-03называется приведенный на рисунке вид сварного соединения?


1 нахлесточное
2 стыковое
3 тавровое 
4 торцевое
5 угловое

	тавровое

	
	
	14. Прочитайте текст и установите соответствие.
В соответствии с РД 03-606-03 установите соответствие шкал УШС с из назначением:


	Шкала
	Назначение

	А 
	1 измерение размера конструктивного зазора

	Б 
	2 измерение величины смещения кромок

	В 
	3 измерение величины угла скоса кромки

	Г 
	4 измерение величины притупления кромки

	
	5 измерение ориентировочной толщины изделия


 

	А3, Б5, В2, Г1

	
	
	15. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите процесс с видами измерений. 
	Процесс
	Вид измерения

	А измерение напряжения
	1 прямое 

	Б измерение между центрами отверстий штангенциркулем
	2 косвенное

	В определение объёма
	

	Г определение плотности
	


 
	А1, Б2, В1, Г2

	
	
	16.



[bookmark: _GoBack]Соотнесите позицию на рисунке с наименованием 
	Позиция
	Наименование

	1
	А губки для измерения наружных размеров

	2
	Б губки для измерения внутренних размеров

	3
	В глубиномер

	
	Г рамка


 
	1Б, 2А, 3В

	
	
	17. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ.
При применении ультразвукового контроля необходимо измерить расстояние до дефекта [м]. Скорость звука в материале 5000 м/с, время между прямым и эхо-сигналом 0,002 с.

	10

	
	
	18. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ.
Если при проведение радиографического контроля были обнаружены 10 дефектов на 100 м трубы, какова доля дефектов (в процентах) на 1 м трубы?

	10

	
	
	19. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ.
Если для магнитного контроля требуется количество магнитных частиц равное 250 г, а рекомендуемая концентрация 50 г/л, то сколько литров раствора нужно приготовить?

	5

	
	
	20. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ.
При контроле с применением радиационного метода выявлено, что радиационный фон составляет 15 мкР/ч. Сколько времени [ч] можно находиться в зоне с таким фоном, если допустимая доза 100 мкР?

	6,67
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