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	№п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ОПК-1: Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области
	1. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ.
Высота, на которую должна гидравлическая машина поднять воду  – 100 м, плотность воды 1000 кг/м3, ускорение свободного падения 10 м/c2. Какое давление в [Па] должна создать гидравлическая машина? 

	1000000

	
	
	2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
Как изменится вязкость жидкости при повышении температуры?
1) уменьшится
2) увеличится
3) не изменится

	уменьшится

	
	
	3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
Как изменится вязкость газов при повышении температуры?
1) уменьшится
2) увеличится
3) не изменится

	увеличится

	
	
	4. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
Для повышения эффективности разрушения эмульсии на месторождении, перед трехфазным сепаратором в трубопровод вводят реагент - ______________.
1) ингибитор гидратообразования
2) деэмульгатор
3) ингибитор коррозии

	деэмульгатор

	
	
	5. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите способы соединения гидравлических машин в группу с получаемым эффектом:
	Получаемый эффект
	Способ соединения

	А. Подача машин складывается
	1. Последовательное соединение

	Б. Напор машин складывается
	2. Параллельное соединение

	В. Подача остается постоянной
	

	Г. Напор не изменяется
	


 
	А2, Б1, В1, Г2


	
	
	6. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите способы изменения характеристик гидравлических машин и трубопровода с получаемым эффектом
	Способ изменения рабочей точки
	Получаемый эффект

	А. Байпассирование
	1. Изменится характеристика трубопроводной сети

	Б. Изменение частоты вращения рабочего колеса
	2. Изменится характеристика насоса

	В. Изменение диаметра рабочего колеса
	

	Г. Дросселиролвание
	


 

	А1, Б2, В2, Г1


	
	
	7. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
Для предупреждения перемерзания газопроводов, в них водят ингибитор _____________.
1) ингибитор гидратообразования
2) деэмульгатор
3) ингибитор коррозии

	гидратообразования

	
	
	8. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
Дебит скважины обеспечивается при значении пластового давления ______ забойного.
1) ниже
2) выше
3) равным


	выше

	
	
	9. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (ответ должен состоять из двух слов).
Отношение потерь напора к единице длины трубы – это _____________________________.
1) гидравлический уклон
2) гидравлическое сопротивление
3) число Рейнольдса

	гидравлический уклон

	2
	ПК-5: Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли
	10. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
Гидравлические машины могут быть объемными и динамическими. 
Наибольшей производительностью обладают ___________ машины.

	динамические

	
	
	11. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
Гидравлические машины могут быть объемными и динамическими. Наибольшие давления создают _______________ машины.

	объемные

	
	
	12. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
Гидравлические машины могут быть объемными и динамическими. Для перекачивания маловязких сред предпочтение следует отдать __________ машинам

	динамическим

	
	
	13. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (ответ должен состоять из двух слов).
В центробежных машинах основным рабочим органом является ______________ .
1) поршень
2) рабочее колесо
3) мембрана
4) шестерни
5) винты

	рабочее колесо

	
	
	14. Прочитайте текст и установите соответствие.
На рисунке представлено схематическое изображение насосного агрегата на основе центробежного насоса. Соотнесите позиции на рисунке с названиями элементов конструкции:


	Название элемента
	Позиция на рисунке

	А. Напорный патрубок
	1

	Б. Устройство для передачи крутящего момента от привода насосу
	2

	В. Насос
	3

	Г. Всасывающий патрубок
	4

	
	5

	
	6



	А4, Б2, В3, Г5


	
	
	15. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
Давление в трубопроводе контролируют по __________, установленному по месту?
1) манометру
2) уровнемеру
3) термометру
4) виброметру

	манометру

	
	
	16. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
При понижении давления, температура газа ______________.
1) повышается
2) понижается
3) остается неизменной

	понижается 


	
	
	17. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
При сжатии газа, его объем _____________. 
1) увеличивается
2) уменьшается
3) остается неизменным

	уменьшается


	
	
	18. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
При сжатии газа, его температура ________________.
1) повышается
2) понижается
3) остается неизменной

	повышается 

	3
	ПК-7: Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли
	19. Прочитайте текст и напишите правильный ответ.
Для увеличения подачи в группе из нескольких гидравлических машин, совместно работающих на трубопроводную сеть, машины нужно соединить ____________.
1) параллельно
2) последовательно

	параллельно

	
	
	20. Прочитайте текст и напишите правильный ответ.
Для увеличения давления  в группе из нескольких гидравлических машин, совместно работающих на трубопроводную сеть, машины нужно соединить  _____________.
1) параллельно
2) последовательно
	последовательно

	
	
	21. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите позиции на схеме трехфазного сепаратора с названиями узлов:
[bookmark: _GoBack]
[image: ]

	Название узла
	Позиция на схеме

	А. Трубопровод отвода газа
	1


	Б. Трубопровод отвода нефти
	2


	В. Трубопровод отвода воды
	3

	
	4


 
	А4, Б3, В2


	
	
	22. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
Набор графических характеристик, которые позволяют выбирать и менять режим работы гидравлической машины применительно своими условиями указывается в ________ на машину.
1) руководстве по эксплуатации
2) технических условиях
3) паспорте

	паспорте

	
	
	23. Прочитайте текст и напишите правильный ответ (цифрой).
Сколько существует групп нефти в соответствии с ГОСТ Р 51858-2020? 

	3

	
	
	24. Прочитайте текст и напишите правильный ответ (цифрой).
К какой группе нефти в соответствии с ГОСТ Р 51858-2020 относится нефть с массовой долей воды не более 1 %?  

	3

	
	
	25. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
В какой последовательности необходимо запустить центробежный насос?
1) проверить показания КИП 
2) запустить насос 
3) открыть задвижку на напорной линии
4) открыть задвижку на всасывающей линии

	4231


	
	
	26. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
Перед Вами насосная установка в виде насоса типа ЦНС и агрегата на его основе со всасывающим и напорным трубопроводами и трубопроводной арматурой (рисунок 1).
В какой последовательности осуществляется соединение указанных элементов трубопроводами, начиная со всасывающей линии?
 [image: ]
Рисунок 1 – Схема насосной установки

1) задвижка на всасывающем трубопроводе
2) задвижка на напорном трубопроводе
3) насосный агрегат 
4) фильтр
5) обратный клапан

	14352




	
	
	27. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите особенности работы газоперекачивающего агрегата (ГПА) с типом ГПА:

	Особенность работы ГПА
	типом ГПА

	А. Высокая производительность
	1. центробежный ГПА


	Б. Высокая степень сжатия
	2. поршневой ГПА


	В.Низкая производительность
	

	Г. Низкая степень сжатия
	

	Д. Равномерная подача
	

	Е. Неравномерная подача
	


 	
	А1, Б2, В2, Г1, Д1, Е2


	4
	ПК-13: Способен разрабатывать планы организации и обеспечения технологических процессов
	28. Прочитайте текст и укажите последовательность.  
Установите последовательность подготовки добываемого сырья на промысле к транспортировке:
1. отправка на приемо-сдаточный пункт;
2. сбор в коллекторе;
3. сепарация газа
4. первичное отделение воды;
5. глубокое обезвоживание нефти 

	23451



	
	
	29 Прочитайте текст и укажите последовательность.  
Расположите аппараты установки подготовки нефти в верной последовательности:
А. отстойник
Б. нефтегазовый сепаратор
В. установка предварительного отбора газа
Г. трехфазный сепаратор
Д. электродегидратор

	32415




	
	
	30. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
Установите верную последовательность объектов нефтеперекачивающей станции с емкостью:
1) магистральная насосная 
2) площадка фильтров-грязеуловителей
3) узел подключения станции
4) узел регулирования давления
5) подпорная насосная
6) резервуарный парк
7) площадка предохранительных клапанов

	3276514



	
	
	31. Прочитайте текст и напишите правильный ответ.
Состояние трубопроводов осуществляется методами _________________ и наружного диагностирования

	внутритрубного

	
	
	32. Прочитайте текст и напишите правильный ответ.
_________________ станции внутри эксплуатационных участков и без емкостей подключают по схеме «из насоса в насос».

	промежуточные

	
	
	33. Прочитайте текст и напишите правильный ответ.
Рисунок, представляющий принцип работы НПС в виде системы трубопроводов и оборудования с указанием направлений движения потоков, называется _________________ схема

	технологическая

	
	
	34. Прочитайте текст и напишите правильный ответ.
Подбор перекачивающего оборудования НПС – магистральных, и при необходимости, подпорных насосов, осуществляется по подаче, поэтому основным исходным данным для подбора насосов является _______________ нефтепровода (ответ записать одним словом)

	производительность

	
	
	35. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
Установите верную последовательность объектов нефтеперекачивающей станции без емкости:
1) магистральная насосная 
2) площадка фильтров-грязеуловителей
3) узел подключения станции
4) узел регулирования давления
5) площадка предохранительных клапанов

	32514



	
	
	36. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
Для предотвращения появления кавитации в насосе, давление на входе в насос должно быть ________ давления насыщенных паров перекачиваемой жидкости
1) выше
2) ниже
3) равным

	выше


	5
	ПК-11: Способен организовывать производственный процесс эксплуатации нефтегазового оборудования станций систем трубопроводного транспорта
	37. Прочитайте текст и установите соответствие.
На рисунке 1 представлено схематическое изображение насосной установки с контрольно-измерительными приборами. Соотнесите наименование приборов с их условным обозначением:


Рисунок  1 – Насосная установка

	Условное обозначение
	Наименование

	А. 


	1. Датчик давления с дистанционной передачей данных

	Б. 



	2. Датчик температуры с дистанционной передачей данных

	В. 


	3. Прибор для контроля наличия защитного кожуха

	
	4. Аппаратура контроля относительной вибрации или осевого сдвига

	
	5. Манометр, установленный по месту


 
	А2, Б5, В1


	
	
	38. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
Перед нами насосная установка, есть манометры, показывающие давление на входе в насос pвх и выходе из насоса pвх. У нас в распоряжении есть паспорт на насосный агрегат, где приведена (Q-H) – характеристика насоса и приведено значение потребляемой мощности. Требуется вычислить рабочие параметры насосной установки. В какой последовательности необходимо выполнить вычисления?
1) вычислить к.п.д. насосной установки
2) по (Q-H) – характеристике насоса определить подачу 
3) по разнице давлений вычислить напор 
4) вычислить полезную мощность насоса

	3241


	
	
	39. Прочитайте текст и напишите правильный ответ (числом).
Какую номинальную подачу [м3/ч] обеспечивает центробежный насос типа ЦНСН 300-120? (Ответ написать в виде числа без единиц измерения)

	300

	
	
	40 Прочитайте текст и напишите правильный ответ.
Под какую категорию сложных трубопроводов попадает данное описание: «Коллектор переменного диаметра с распределенным поступлением продукции»? (Ответ записать в виде римской цифры)
1) I
2) II
3) III

	II

	
	
	41 Прочитайте текст и напишите правильный ответ.
Укажите процент обводненности нефти на выходе из электродегидратора. (Ответ написать в виде числа без единиц измерения)

	0,5

	
	
	42. Прочитайте текст и напишите правильный ответ.
Какой вид сварного соединения применяется для сварки труб магистральных трубопроводов? (Ответ написать одним словом)
	стыковое

	
	
	43. Прочитайте текст и напишите правильный ответ.
Какой вид сварного соединения изображен на рисунке? (Ответ написать одним словом)
[image: ]

	стыковое

	
	
	44. Прочитайте текст и напишите правильный ответ.
Вычислите плотность двухкомпонентной эмульсии [кг/м3]если известно, что плотность воды 1000 кг/м3, плотность нефти 900 кг/м3, обводненность 50%. (Ответ написать в виде числа без единиц измерения)

	950

	
	
	45. Соотнесите категорию сложного трубопровода с описанием.

	Описание трубопровода
	Категория трубопровода

	А. Коллектор с параллельным участком трубопровода

	1. категория I

	Б. Коллектор переменного диаметра с распределенным поступлением продукции
замкнутый коллектор
	2. категория II

	В. Коллектор постоянного диаметра с распространенным по длине отбором продукции

	3. категория III

	
	4. категория IV


 
	А3, Б2, В1
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