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	№п/п
	[bookmark: _GoBack]Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ОПК-5: Способен оценивать результаты научно-технических разработок, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях
	1. Установите соответствие в предложении: Сопоставьте вид расчета и определяемые параметры при расчете трубопроводов.
	Вид расчета
	Название параметра 

	А. Гидравлический
	1. Определение толщины стенки трубопровода

	Б. Механический
	2. Коэффициент гидравлического сопротивления

	В. Теплотехнический
	



	А2, Б1

	
	
	2. Расположите в хронологическом порядке работы, выполняемые на этапе «Исследование и обоснование разработки» в системе жизненного цикла продукции.
	Обозначение 
	Значение

	А
	1. Аванпроект

	Б
	2. Исследование

	В
	3. ТЗ на исследование, аванпроект 

	Г
	4. ТЗ на ОКР, ОТР

	Д
	 



	А3, Б2, В1, Г4





	
	
	3. Расположите в хронологическом порядке работы, выполняемые на этапе «Разработка» в системе жизненного цикла продукции.
	Обозначение 
	Значение

	А
	1. Технический проект

	Б
	2. Разработка РКД

	В
	3. Приемочные испытания

	Г
	4. Эскизный проект

	Д
	 



	А4, Б1, В2, Г3





	
	
	4. Установите соответствие указанных аббревиатур и параметров. 
	Параметр 
	Обозначение

	А. Период окупаемости
	1. NPV

	Б. Чистый приведенный доход
	2. PP

	В. Индекс рентабельности (прибыльности)
	3. PI

	Г. Норма прибыли
	



	А2, Б1, В3

	
	
	5. Установите соответствие в предложении: Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в зависимости от диаметра трубопровода подразделяются на классы, мм.
	Обозначение 
	Значение

	А
	1. свыше 300 до 500 включительно

	Б
	2. 300 и менее

	В
	3. свыше 1000 до 1200 включительно

	Г 
	4. свыше 500 до 1000 включительно

	Д
	 



	А3, Б4, В1, Г2

	
	
	6. Укажите последовательность жизненного цикла инвестиционного проекта:
1. Разработка (планирование и проектирование) (Development Phase).
2. Концепция (Concept Phase).
3. Завершение (ввод в эксплуатацию) (CloseOut/Finish Phase)
4. Реализация (строительство) (Execution/Implementation Phase)

	2143

	
	
	7. Прочитайте текст и укажите последовательность.
На этапе эксплуатации трубопровода обнаружена утечка. Укажите последовательность действий для минимизации экологического ущерба с применением современных технологий:
1. Локализация аварийного участка с помощью автоматических клапанов
2. Использование дронов для оценки масштабов загрязнения
3. Запуск программы восстановления экосистемы
4. Применение сорбентов и боновых заграждений

	1243

	
	
	8. Установите соответствие в предложении: по температуре передаваемого вещества трубопроводы подразделяют на

	Обозначение 
	Значение

	А. холодные
	1. +1…+45 °С

	Б. среднетемпературные
	2. свыше 45 °С

	В. горячие
	3. температура ниже 0 °С

	Г.  теплые
	

	
	





	А3, Б1, В2

	
	
	9. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
При внедрении цифрового двойника трубопровода укажите последовательность этапов:
1. Интеграция данных с датчиков IoT в реальном времени
2. Создание 3D-модели на основе геопространственных данных
3. Прогнозирование износа с помощью AI
4. Оптимизация графика технического обслуживания

	2134

	
	
	10. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ.
Вычислите величину потерь по формуле Дарси-Вейсбаха. Полученное значение округлите до сотых долей.
	 – коэффициент гидравлического сопротивления 
	0,01

	V – средняя по сечению скорость перекачки, м/с
	0,5

	l – длина участка трубопровода; м
	100

	D – внутренний диаметр трубопровода, м
	0,5



	0,03

	2
	ОПК-1: Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области
	11. Установите соответствие причины и вида отказа. 
	Вид отказа
	Причина отказа

	А. Отказ функционирования
	1. Ошибки обслуживающего персонала

	Б. Систематический отказ
	2. Поломка зубьев шестерни

	В. Случайный отказ
	3. Износ

	Г. Плановый отказ
	



	А2, Б3, В1

	
	
	12.  Укажите последовательность этапов контроля трубопроводов при их монтаже:
1. Неразрушающий контроль для проверки сварных соединений
2. Визуально-измерительный контроль, который проводится процессе сварки-сборки, обмер сварных швов
3. Контроль качества изоляции трубопроводов, коррозии и герметичности
4. Входной контроль металла труб и трубных заготовок, а так же всех сопутствующих деталей
	4231

	
	
	13. Прочитайте текст и укажите последовательность этапов, учитывая морские условия,
при подготовке к прокладке подводного трубопровода:
1. Гидролокационное картирование дна
2. Установка защитных кожухов от подводных течений
3. Испытание труб на устойчивость к высокому давлению
4. Использование роботов-укладчиков для монтажа
	1342

	
	
	14. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
При переходе на "зелёные" технологии в нефтегазовой отрасли укажите последовательность внедрения мер:
1. Замена традиционных насосов на энергоэффективные
2. Внедрение системы улавливания CO2 на объектах
3. Обучение персонала принципам устойчивого развития
4. Сертификация проекта по стандартам ESG

	3124

	
	
	15. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (цифрой).
Промывку необходимо производить при скорости движения нефти не менее _______ м/с, при наличии камер приема-пуска – с применением очистных устройств
	1,5

	
	
	16.  Укажите последовательность действий при обнаружении дефекта сварного шва:
1. Проведение неразрушающего контроля
2. Оформление акта ремонтных работ
3. Устранение дефекта (например, переварка шва)
4. Разработка плана ремонта

	1432

	
	
	17. При внедрении автономных дронов для инспекции трубопроводов укажите последовательность этапов:
1. Обучение нейросети распознаванию дефектов на основе исторических данных
2. Оснащение дронов лидарами и тепловизорами
3. Интеграция данных дронов в единую систему управления активами
4. Составление карты приоритетных участков для регулярного мониторинга
	2143

	
	
	18. Установите соответствие вида ремонта и перечня проводимых работ 
	Вид ремонта
	Перечень работ

	А. Капитальный ремонт
	1. Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей

	Б. Текущий ремонт
	2. Комплекс технических и организационных мероприятий, осуществляемых в процессе эксплуатации технических объектов с целью обеспечения требуемой эффективности выполнения ими заданных функций

	В. Техническое обслуживание
	3. Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая, базовые

	Г. Ремонт
	



	А3, Б1, В2

	
	
	19. Укажите последовательность этапов при проведении технической оценке участков МГ:
1. Оценка работоспособности участка
2. Анализ информации, содержащейся в техническом паспорте и банке данных
3. Определение степени опасности дефектов
4. Анализ результатов
5. Техническое обследование участка
6. Оценка общего напряженно-деформированного состояния участка и его отдельных мест
7. Принятие решений о дальнейшей эксплуатации (или ремонте)
	2543617

	
	
	20. Установите соответствие класса дефекта и его вида
	Класс дефекта
	Вид дефекта

	А. Первый класс
	1. Расслоение в околошовной зоне

	Б. Второй класс
	2. Всплывшие участки трубопровода

	В. Третий класс
	3. Овальность трубы

	Г. Четвертый класс
	



	А2, Б3, В1



