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	№п/п
	[bookmark: _GoBack]Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-8. Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли
	1. Прочитайте текст и укажите последовательность
Установите правильную последовательность этапов диагностики состояния трубопровода:
1 Разработка рекомендаций
2 Выполнение неразрушающего контроля
3 Визуальный осмотр
4 Оценка полученных данных

	3241

	
	
	2. Прочитайте текст и укажите последовательность
Установите правильную последовательность этапов анализа состояния оборудования:
1 Разработка рекомендаций
2 Сбор данных
3 Внедрение изменений 
4 Оценка состояния

	2413

	
	
	3. Прочитайте текст и укажите последовательность
Установите правильную последовательность этапов оценки состояния газонефтепроводов:
1 Внедрение мер по улучшению
2 Составление отчета
3 Анализ данных
4 Проведение обследования

	4231

	
	
	4. Прочитайте текст и укажите последовательность
Установите правильную последовательность этапов технического контроля:
1 Внедрение улучшений
2 Планирование контроля
3 Оценка результатов
4 Проведение испытаний

	2431

	
	
	5. Прочитайте текст и установите соответствие
Соотнесите виды технического обслуживания с их назначением:
	Вид технического обслуживание
	Назначение

	А Профилактическое
	1 для проверки состояния

	Б Ремонтное
	2 для работы на месте

	В Испытательное
	3 для устранения неисправности

	
	4 для предотвращения отказа


  
	А4, Б3, В1

	
	
	6. Прочитайте текст и установите соответствие
Соотнесите единицы измерения с показателями надежности
	Показатель надежности
	Единица измерения

	А время наработки
	1 метры

	Б вероятность
	2 проценты

	
	3 часы

	
	4 литры


  
	А3, Б2

	
	
	7. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ
Если скорость утечки их газопровода составляет 0,01 м3/ч, сколько газа утечет за сутки?

	0,24

	
	
	8. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ
Какова вероятность избегания аварии, если вероятность неисправности составляет 0,05? Ответ указать в процентах

	95

	
	
	9. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ
Определите среднее время наработки до отказа для трубопровода, если интенсивность отказов составляет 0,02

	50

	
	
	10. Прочитайте текст и вычислите правильный ответ
Если нефтепровод работает 1000 часов, а его коэффициент отказа составляет 0,005, сколько отказов ожидается?

	5

	
	
	11. Прочитайте текст и установите соответствие	
Соотнесите методы оценки надежности с их назначением

	Метод оценки надежности
	Назначение

	А Статистический анализ
	1 для сложных систем

	Б Метод Монте-Карло
	2 для детального анализа

	В Анализ дерева отказов
	3 базовый метод

	
	4 для ранних этапов



	А3, Б1, В2

	
	
	12. Прочитайте текст и установите соответствие	
Соотнесите между факторами и причинами отказов

	Причина отказа
	Фактор причины

	А Коррозия
	1 износ за время

	Б Усталостные трещины
	2 проекции необходимости

	В Человеческий фактор
	3 первопричина технических отказов

	
	4 управление и выполнение


  
	А3, Б1, В4

	
	
	13. Прочитайте текст и установите соответствие	
Соотнесите факторы, влияющие на надежность с их значимостью

	Факторы, влияющие на надежность
	Значимость

	А Качество материалов
	1 основной фактор 

	Б Квалификация персонала
	2 влияет на устойчивость к отказам

	В Частота технического обслуживания
	3 влияет на выполнение работ

	
	4 обеспечивает долговечность


  
	А1, Б3, В4

	
	
	14. Прочитайте текст и выберите правильный ответ
	Какой из следующих факторов наиболее существенно влияет на надежность газонефтепровода?
1 Температура окружающей среды
2 Чистота топлива
3 Уровень коррозии
4 Конструкция газонефтепровода

	Уровень коррозии

	
	
	15. Прочитайте текст и выберите правильный ответ	
Какая из приведенных характеристик определяет среднюю наработку до отказа (MTBF) для газонефтепровода?
a) Число отказов за год
b) Общее время работы в часах, деленное на число отказов
c) Длина газонефтепровода
d) Время, необходимое для ремонта




	Общее время работы в часах, деленное на число отказов

	
	
	16. Прочитайте текст и укажите последовательность
Установите правильную последовательность этапов процесса аварийной инспекции:
1 Установление обстоятельств аварии
2 Сбор свидетельств
3 Оценка последствий
4 Разработка мероприятий

	1234

	
	
	17. Прочитайте текст и укажите последовательность
Установите правильную последовательность этапов технического обслуживания:
1 Проведение контроля 
2 Выполнение работ
3 Анализ результатов
4 Планирование мероприятий

	4123

	
	
	18. Прочитайте текст и укажите последовательность
Установите правильную последовательность фаз обеспечения безопасности:
1 Разработка новой политики
2 Оценка текущего состояния
3 Оценка эффективности
4 Внедрение изменений

	2143

	
	
	19. Прочитайте текст и выберите правильный ответ
Какой из следующих факторов помогает продлить срок службы газонефтепровода?
1 Увеличение давления на трубопроводе
2 Своевременное техническое обслуживание
3 Использование дешевых материалов
4 Меньшее количество проверок

	Своевременное техническое обслуживание

	
	
	20. Прочитайте текст и выберите правильный ответ
Какое значение имеет понятие "долговечность" в контексте надежности газонефтепроводов?
1 Затраты на ремонт
2 Время, в течение которого оборудование остается работоспособным
3 Количество проведенных плановых ремонтов
4 Эффективность работы газа
	Время, в течение которого оборудование остается работоспособным



