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	№п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-13: Способен разрабатывать планы организации и обеспечения технологических процессов 
	1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
Как в соответствии с СП 36.13330.2012 располагают НПС относительно ближайшего населенного пункта относительно течения рек?
1. ниже по течению
2. выше по течению
3. не регламентируется

	ниже по течению

	
	
	2. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (цифрой).
В соответствии с РД 153-39.4-113-01 у резервуаров РВСП-10000 при коэффициенте использования емкости 0,79 полезная емкость (объем) резервуара будет составлять _______м3.

	7900

	
	
	3 Прочитайте текст и установите соответствие
Соотнесите формульное отображение закона соединения насосов в группу с наименованием способа
	Вид соединения насосов
	Формула

	А. последовательное
	1. Q=const, H=H1+H2+...+Hn

	Б. параллельное
	2. H=const, Q=const

	
	3. H=H1+H2+...+Hn, Q=Q1+Q2+...+Qn

	
	4. H=const, Q=Q1+Q2+...+Qn


 
	А1, Б4

	
	
	4. Прочитайте текст и установите соответствие.
В соответствии с РД 153-39.4-113-01  по составу оборудования НПС делят на две группы: «с емкостью» и «без емкости». Соотнесите разные виды НПС по назначению с видами по составу оборудования.

	Вид НПС по назначению 
	Вид НПС по составу оборудования

	А. Головная
	1. с емкостью

	Б. Промежуточная, расположенная внутри границ эксплуатационных участков
	2. без емкости

	В. Промежуточная, расположенная на границах эксплуатационных участков
	




	А1, Б2, В1


	
	
	5. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите вид плана с определением:
	Определение плана
	Вид плана

	А. План НПС, содержащий масштабное изображение объектов, данные о рельефе местности, розу ветров и т.д.
	1. Экологический план


	Б. План размещения проектируемого объекта относительно ближайших населенных мест, основных дорог, водоемов, линий электропередач и т.д
	2. Топографический план


	В. План, содержащий сведения об опорных геодезических пунктах, рельефе, гидрографии, растительности, грунтах и различных объектах местности
	3. Сетевой план


	
	4. Генеральный план

	
	5. Ситуационный план



	А4, Б5, В2


	
	
	6. Прочитайте текст и установите соответствие.
На схеме изображена технологическая схема ПНПС, работающая «из насоса в насос». Сопоставьте наименования технологических площадок с позициями на схеме:



	Наименование технологической площадки
	Позиция на схеме

	А. узел регулирования давления 
	1

	Б. насосный цех
	2

	В. узел подключения станции
	3

	
	4


  
	А3, Б2, В4

	
	
	7. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите способ подключения нелинейного объекта магистрального трубопровода с видом объекта:
	Вид нелинейного объекта
	Способ подключения

	А.  Промежуточная нефтеперекачивающая станция, расположенная на границах эксплуатационных участков
	1. С узлом пуска СОД

	Б. Конечный пункт
	2. Узел приема СОД

	В. Головная нефтеперекачивающая станция
	3. Узел пуска и приема или пропуска СОД

	Г. Промежуточная, расположенная внутри границ эксплуатационных участков
	


 
	А3, Б2, В1, Г3

	
	
	8. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
Установите верную последовательность объектов нефтеперекачивающей станции с емкостью в соответствии с технологической схемой НПС:
1) магистральная насосная 
2) площадка фильтров-грязеуловителей
3) узел подключения станции
4) узел регулирования давления
5) подпорная насосная
6) резервуарный парк

	326514


	
	
	9. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
В соответствии с РД 153-39.4-113-01 нефтеперекачивающая станция, расположенная в начале нефтепровода и работающая по схеме «с емкостью» - это _____________ нефтеперекачивающая станция.
1. головная
2. промежуточная
3. конечная

	головная

	
	
	10. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (цифрой).
Число рабочих центробежных насосов в каждой МН должно быть не более _____ штук.

	3

	2
	ПК-11: Способен организовывать производственный процесс эксплуатации нефтегазового оборудования станций систем трубопроводного транспорта 
	11. Прочитайте текст и запишите правильный ответ.
На нефтеперекачивающей станции три магистральных насоса типа НМ1250-260 работают последовательно в номинальном режиме и имеют подпор 20 метров. Вычислите напор всей станции. Ответ записать в виде числа, без единиц измерения

	800

	
	
	12. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
Перед нами насосная установка, есть манометры, показывающие давление на входе в насос pвх и выходе из насоса pвх. У нас в распоряжении есть паспорт на насосный агрегат, где приведена (Q-H) – характеристика насоса и приведено значение потребляемой мощности. Требуется вычислить рабочие параметры насосной установки. В какой последовательности необходимо выполнить вычисления?
1) вычислить к.п.д. насосной установки
2) по (Q-H) – характеристике насоса определить подачу 
3) по разнице давлений вычислить напор 
4) вычислить полезную мощность насоса

	3241


	
	
	13. Прочитайте текст и установите соответствие.
На рисунке 1 представлено схематическое изображение насосной установки с контрольно-измерительными приборами. Соотнесите наименование приборов с их условным обозначением:



Рисунок  1 – Насосная установка

	Условное обозначение
	Наименование

	А. 


	1. Датчик давления с дистанционной передачей данных

	Б. 



	2. Датчик температуры с дистанционной передачей данных

	В. 


	3. Прибор для контроля наличия защитного кожуха

	
	4. Аппаратура контроля относительной вибрации или осевого сдвига

	
	5. Манометр установленный по месту


 



	А2, Б5, В1


	
	
	14. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите способы изменения рабочей точки с получаемым эффектом
	Способ соединения 
	Получаемый эффект

	А. Байпассирование
	1. Изменится характеристика трубопроводной сети

	Б. Изменение частоты вращения рабочего колеса
	2. Изменится характеристика насоса

	В. Изменение диаметра рабочего колеса
	

	Г. Дросселиролвание
	


   
	А1, Б2, В2, Г1


	
	
	15. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите способ подключения оборудования в группу на НПС
	Оборудование
	Способ подключения

	А. фильтры-грязеуловители 
	1. последовательное

	Б. магистральные насосы
	2. параллельное

	В. подпорные насосы
	

	Г. регуляторы давления
	


 
	А2, Б1, В2, Г2


	
	
	16. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите метод изменения режима работы насосных установок с графическим отображением эффекта:



	Метод изменения режима работы
	Номер графической зависимости

	А. байпассирование 
	1

	Б. дросселирование
	2

	В. изменение частоты вращения рабочего колеса
	3

	Г. изменение диаметра рабочего колеса
	



	А3, Б1, В2, Д2

	
	
	17. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите наименование узла подключения с позициями на рисунке:




	Наименование узла подключения НПС
	Позиция на рисунке

	А. с пуском и приемом СОД
	1

	Б. с пуском СОД
	2

	В. с пропуском СОД
	3

	
	4


  
	А2, Б1, В3

	
	
	18. Прочитайте текст и установите соответствие.
На рисунках 1 и 2 приведены графики изменения характеристик трубопроводной сети. Соотнесите график и метод изменения характеристик трубопроводной сети.


Рисунки 1 и 2 – Способы изменения характеристик трубопроводной сети
	Номер рисунка
	Метод изменения характеристик

	А. рисунок 1
	1. Изменение потенциального напора

	Б. рисунок 2
	2. Байпассирование

	
	3. Изменение частоты вращения рабочего колеса

	
	4. Дросселирование


 
	А4, Б2


	
	
	19. Прочитайте текст и установите соответствие.
На рисунке приведены характеристики динамического насоса и трубопроводной сети. В соответствии с рисунком соотнесите вопросы и ответы, приведенные в таблице ниже.


	Вопрос
	Ответ

	А. Попадает ли рабочая точка в рабочую часть?
	1. Да

	Б. Попадает ли рабочая точка в номинальный режим работы насоса?
	2. Нет

	В. Нужно ли менять положение рабочей точки?
	



	А1, Б2, В2


	
	
	20. Прочитайте текст и установите соответствие. 
На рисунке 1 приведены характеристики динамического насоса установите соответствие графика характеристике, в зависимости от подачи.


Рисунок 1 – Графики характеристик динамического насоса
	Позиция на рисунке
	Характеристика

	А. кривая 1
	1. Мощность

	Б. кривая 2
	2. К.п.д.

	В. кривая 3
	3. Напор

	
	4. Допустимый кавитационный запас



	А3, Б1, В2
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