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	№п/п
	[bookmark: _GoBack]Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-6: Способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать возможные технологические риски их реализации
	1. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность этапов внедрения ресурсосберегающей технологии при строительстве газопровода:
1. Проведение экологической экспертизы
2. Выбор композитных труб вместо стальных
3. Монтаж системы мониторинга утечек
4. Использование рекуперации тепла на компрессорных станциях
5. Ввод в эксплуатацию и мониторинг эффективности
	21345

	
	
	2. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность мероприятий по снижению энергопотребления на нефтеперекачивающей станции:
1. Анализ энергоэффективности после модернизации
2. Внедрение системы автоматического регулирования давления
3. Использование солнечных панелей для энергоснабжения
4. Установка частотных преобразователей на насосы

	4231


	
	
	3. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите этапы ликвидации разлива нефти на воде:
1. Локализация пятна боновыми заграждениями
2. Обработка остаточного загрязнения диспергентами 
3. Сбор нефти с поверхности воды скиммерами
4. Мониторинг состояния водоема после ликвидации

	1324

	
	
	4. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Какая технология позволяет снизить испарение нефтепродуктов в резервуарах?
А. Увеличение толщины стенок резервуара
Б. Использование стальных перегородок
В. Нагревание нефтепродуктов
Г. Плавающие покрытия (понтоны или плавающие крыши)

	Г

	
	
	5. Прочитайте текст установите правильную последовательность. Последовательность действий при аварийном выбросе сероводорода (H₂S):
1. Оповещение персонала и эвакуация из опасной зоны
2. Восстановление герметичности оборудования
3. Применение аварийной вентиляции и газоанализаторов
4. Локализация источника утечки с помощью водяных завес

	1432

	
	
	6. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность этапов внедрения ресурсосберегающей технологии при строительстве газопровода:
1. Проведение экологической экспертизы
2. Выбор композитных труб вместо стальных
3. Монтаж системы мониторинга утечек
4. Использование рекуперации тепла на компрессорных станциях
5. Ввод в эксплуатацию и мониторинг эффективности

	21345

	
	
	7. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите технологию с её описанием: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	Технология
	Описание

	1 Использование композитных материалов
	A. Снижение потерь при транспортировке за счёт автоматизированного контроля давления

	2. Применение солнечных панелей на компрессорных станциях
	Б. Уменьшение коррозии и увеличение срока службы трубопроводов

	3. Системы мониторинга утечек в режиме реального времени

	В. Энергосбережение за счёт использования возобновляемых источников энергии

	4. Рекуперация тепла от газоперекачивающих агрегатов
	Г. Повторное использование тепловой энергии для обогрева объектов

	
	Д. Локализация источника утечки с помощью водяных завес


 
	2A, 3Б, 1B, 4Г 

	
	
	8. Прочитайте текст установите правильную последовательность.
Установите последовательность организации аварийно-спасательных работ:
1. Развертывание мобильных систем ликвидации
2. Оценка опасности и зонирование территории
3. Документирование и анализ последствий
4. Непосредственное проведение аварийных работ

	2143

	
	
	9. Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите метод ресурсосбережения с объектом нефтегазовой инфраструктуры:
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	Метод
	Объект применения

	1. Гидроразрыв пласта с использованием биоразлагаемых жидкостей 
	А. Магистральный нефтепровод

	2. Применение гибких трубопроводов из полимерных материалов 
	Б. Нефтедобывающая скважина

	3. Использование тепловых насосов для подогрева нефти в резервуарах
	В. Подводный трубопровод

	4. Внедрение системы каскадного использования воды в процессах очистки
	Г. Нефтехранилище

	
	Д. Магистральный паропровод


 
	2A, 3Б, 4B, 1Г

	
	
	[bookmark: _Hlk200386400]10. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите технологию с её назначением:

	Технология
	Назначение

	1. Плавающие крыши резервуаров
	А. Улавливание и возврат паров углеводородов в производство

	2. Системы рекуперации паров (УУП)
	Б. Минимизация выбросов при аварийных сбросах газа

	
	В. Обнаружение микроутечек в трубопроводах

	
	Г. Снижение испарения легких фракций нефтепродуктов


 
	1Г, 2A

	
	
	[bookmark: _Hlk200387843]11. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите метод сокращения потерь с объектом применения:
	Метод
	Объект

	1. Использование композитных труб
	A. Подземные газохранилища

	2. Вибродиагностика оборудования
	Б. Насосные станции нефтепроводов

	3. Дыхательные клапаны с адсорбционными фильтрами
	В. Резервуары для хранения нефтепродуктов

	
	Г Магистральные газопроводы


 
	1Г, 2Б, 3В

	
	
	12. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите оборудование с его назначением при авариях:
	Оборудование
	Назначение

	1. Передвижная установка для сжигания нефти
	A. Ликвидация разливов нефти на суше

	2. Сорбционные боны
	Б. Мониторинг загрязнения воздуха

	
	В. Локализация нефтяных пятен на воде

	
	Г. Резервуары для хранения нефтепродуктов

	
	Д. Подземные газохранилища


 
	1А, 2В

	
	
	13. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. Соотнесите причину потерь с методом их устранения:

	Причина потерь
	Метод устранения

	1. Испарение нефтепродуктов
	A. Применение герметиков и ультразвуковой дефектоскопии

	2. Утечки через неплотности соединений
	Б. Оптимизация режимов работы насосов

	
	В. Установка систем автоматического замера уровня

	
	Г. Подогрев газа или осушка


 
	1В, 2A

	
	
	14. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите тип потерь с методом их минимизации:

	Тип потерь
	Метод минимизации

	1. Утечки через фланцевые соединения
	А. Использование герметичных наливных устройств

	2. Испарение при наливе в цистерны
	Б. Катодная защита и ингибиторы

	3. Потери из-за коррозии труб
	В. Подогрев газа или осушка

	
	Г. Оптимизация режимов работы насосов

	
	Д. Применение термоусаживаемых муфт



	1Д, 2А, 3Б

	
	
	15. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите энергосберегающую технологию с её эффектом:
	Технология
	Эффект

	1. Оптимизация маршрутов транспортировки
	А. Снижение потерь энергии на 10–15%

	2. Каскадное использование тепла компрессоров
	Б. Снижение пусковых токов и износа оборудования

	3. Применение высокоэффективных электродвигателей (IE3/IE4)
	В. Утилизация тепловой энергии для обогрева объектов

	
	Г. Использование герметичных наливных устройств

	
	Д. Катодная защита и ингибиторы

	
	Е. Уменьшение длины трубопроводов и гидравлических потерь


 
	1Е, 2В, 3А

	
	
	16. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите метод энергосбережения с типом транспортируемого продукта:
	Метод
	Продукт

	1. Подогрев нефти для снижения вязкости
	А. Природный газ

	2. Применение солнечных электростанций для энергоснабжения
	Б. Сырая нефть

	3. Внедрение системы рекуперации энергии при торможении потоков 
	В. Магистральные газопроводы

	
	Г. Нефтепродукты (бензин, дизель)

	
	Д. Наливное устройство


 
	1Б, 2Г, 3А

	
	
	17. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.
Какой метод наиболее эффективен для снижения энергопотребления насосов?
А. Увеличение диаметра трубопровода
Б. Частотное регулирование скорости вращения
В. Работа на постоянной максимальной мощности
Г. Отключение системы мониторинга

	Б

	
	
	[bookmark: _Hlk200389320]18. Прочитайте текст и установите последовательность.
Поставьте в правильном порядке этапы внедрения системы мониторинга потерь на нефтебазе:
1. Обучение персонала
2. Тестирование и отладка
3. Разработка и адаптация системы
4. Выбор оборудования и программного обеспечения
5. Определение целей и требований к системе
6. Анализ текущих процессов и выявление проблемных зон 

	[bookmark: _Hlk200389362]654321

	
	
	19. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ
Какой метод наиболее эффективен для сокращения потерь при хранении бензина?
А. Увеличение высоты резервуара
Б. Хранение при повышенном давлении
В. Охлаждение до отрицательных температур
Г. Применение плавающих крыш и адсорбционных установок
 
	Г

	
	
	20. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.
Что из перечисленного снижает гидратообразование в газопроводах?
А. Увеличение скорости транспортировки
Б. Использование стальных труб без изоляции
В. Ввод ингибиторов (метанол, моноэтиленгликоль)
Г. Повышение давления до 100 атм

	В

	
	
	21. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.
Какой фактор больше всего влияет на испарение нефтепродуктов?
А. Цвет резервуара 
Б. Температура окружающей среды
В. Материал трубопровода
Г. Скорость ветра
 
	Б




