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	№п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-5: Способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли
	1. Прочитайте текст и установите соответствие.
На рисунке изображено рабочее колесо центробежного насоса. Соотнесите позиции на рисунке с наименованием обозначения


	Наименование 
	Позиция на рисунке

	А. полость
	1

	Б. шпонка
	2

	В. лопасть
	3

	Г. болт
	4

	Д. вал
	5

	
	6



	А3, Б4, В2, Г5, Д1 


	
	
	2. Прочитайте текст и установите соответствие.
На рисунке изображен насос. Соотнесите позиции на рисунке с наименованием обозначения.



	Наименование 
	Позиция на рисунке

	А. рабочее колесо
	1

	Б. крышка всасывающая
	2

	В. кронштейн
	3

	Г. пята гидроразгрузки
	4

	Д. крышка напорная
	5

	
	6


 
	А4, Б3, В1, Г6, Д2

	
	
	3. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите вид привода с типом нагнетателя газа для перекачивания газа по магистральному трубопроводу:
	Привод
	Нагнетатель

	А. Газовый двигатель внутреннего сгорания
	1. центробежный

	Б. Газотурбинная установка
	2. поршневой

	В. Электродвигатель
	


 
	А2, Б1, В1


	
	
	4. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите типы гидравлических машин к группам классификации по принципу действия:
	Тип гидравлической машины
	Группа по классификации

	А. Центробежный насос
	1. динамические машины

	Б. Поршневой компрессор
	2. объемные машины

	В. Шестеренный насос
	

	Г. Вентилятор
	

	Д. Винтовой компрессор
	



	А1, Б2, В2, Г1, Д2


	
	
	5. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите способы соединения гидравлических машин в группу с получаемым эффектом:
	Получаемый эффект
	Способ соединения

	А. Подача машин складывается
	1. Последовательное соединение

	Б. Напор машин складывается
	2. Параллельное соединение

	В. Подача остается постоянной
	

	Г. Напор не изменяется
	


 
	А2, Б1, В1, Г2


	
	
	6. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите способы изменения рабочей точки с получаемым эффектом
	Способ изменения рабочей точки
	Получаемый эффект

	А. Байпассирование
	1. Изменится характеристика трубопроводной сети

	Б. Изменение частоты вращения рабочего колеса
	2. Изменится характеристика насоса

	В. Изменение диаметра рабочего колеса
	

	Г. Дросселиролвание
	


 
	А1, Б2, В2, Г1


	
	
	7. Прочитайте текст и установите соответствие.
На рисунках 1 и 2 приведены графики изменения характеристик трубопроводной сети. Соотнесите график и метод изменения характеристик трубопроводной сети.


Рисунки 1 и 2 – Способы изменения характеристик трубопроводной сети

	Номер рисунка с графиком
	Метод изменения характеристик

	1
	А. Изменение потенциального напора

	2
	Б. Байпассирование

	
	В. Изменение частоты вращения рабочего колеса

	
	Г. Дросселирование


 
	1Г, 2Б


	
	
	8. Прочитайте текст и установите соответствие.
При сжатии газа в компрессоре изменяются параметры газа. Соотнесите изменение параметра с наименованием:

	Название параметра
	Изменение параметра

	А. Давление
	1. уменьшается

	Б. Температура
	2. увеличивается

	В. Объем
	


 
	А2, Б2, В1


	
	
	9. Прочитайте текст и установите соответствие.
	Описание
	Термин

	А. Работа насоса при максимальном к.п.д. – это
	1. рабочая точка

	Б. Пересечение характеристик насоса и трубопровода, показывающее какой напор и какую подачу данный насос развивает в данной трубопроводной сети – это 
	2. номинальный режим

	В. Работа насоса без значительного снижения к.п.д. – это 
	3. кавитационный запас

	
	4. рабочий диапазон 


 
	А2, Б1, В4

	
	
	10. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
В каком документе приведены характеристики гидравлических машин, которые позволяют выбирать и менять режим работы машины
1. в техническом условии
2. в паспорте
3. в руководстве по эксплуатации
4. в руководящем документе

	в паспорте

	2
	ПК-7: Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли
	11. Прочитайте текст и установите соответствие между определением и термином.

	Определение
	Термин

	А. Гидравлическая машина, в которой механическая энергия привода преобразуется в энергии потока жидкости – это
	1. насосная установка

	Б. Насос, привод и устройство для передачи крутящего момента от привода насосу – это 
	2. насосная станция

	В. Насосный агрегат с подводящими и отводящими трубопроводами, трубопроводной арматурой и КИП – это  
	3. насосный агрегат

	
	4. насос 



	А4, Б3, В1

	
	
	12. Прочитайте текст и установите соответствие.
На рисунке 1 представлено схематическое изображение насосной установки с контрольно-измерительными приборами. Соотнесите наименование приборов с их условным обозначением:


Рисунок  1 – Насосная установка

	Условное обозначение
	Наименование

	А. 


	1. Датчик давления с дистанционной передачей данных

	Б. 



	2. Датчик температуры с дистанционной передачей данных

	В. 


	3. Прибор для контроля наличия защитного кожуха

	
	4. Аппаратура контроля относительной вибрации или осевого сдвига

	
	5. Манометр установленный по месту


 
	А2, Б5, В1


	
	
	13. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
Отдельная сборочная единица, содержащая вал с установленными на нем
рабочим колесом(ами), защитными втулками и другими закрепленными на валу деталями – это?
1. привод
2. ротор
3. муфта

	ротор

	
	
	14. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
Высота, на которую насос может поднять 1 кг жидкости – это?
1. подача
2. напор
3. давление

	напор

	
	
	15. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (цифрой).
Номинальная подача насоса типа ЦНСН 180-300 составляет _____ м3/ч (ответ указать в виде числа)

	180

	
	
	16. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите термины и определения:
	Термин
	Определение

	А. напор
	1. Отношение силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности

	Б. к.п.д.
	2. Отношение давления на выходе из гидравлической машины к давлению на входе в нее

	В. подача
	3. Количество вещества, перекачиваемое гидравлической машиной в единицу времени

	
	4. Высота, на которую гидравлическая машина  поднимет один килограмм жидкости

	
	5. Отношение полезной мощности к потребляемой


 
	А4, Б5, В3


	
	
	17. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
В какой последовательности необходимо запустить центробежный насос?
1) проверить показания КИП 
2) запустить насос 
3) открыть задвижку на напорной линии
4) открыть задвижку на всасывающей линии

	4231


	
	
	18. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
Перед Вами на рисунке насосная установка в виде насоса типа ЦНС и агрегата на его основе со всасывающим и напорным трубопроводами и трубопроводной арматурой.
В какой последовательности осуществляется соединение указанных элементов трубопроводами, начиная со всасывающей линии?
 [image: ]
Рисунок – Схема насосной установки

1) задвижка на всасывающем трубопроводе
2) задвижка на напорном трубопроводе
3) насосный агрегат 
4) фильтр
5) обратный клапан

	14352


	
	
	19. Прочитайте текст и укажите последовательность. 
Перед нами насосная установка, есть манометры, показывающие давление на входе в насос pвх и выходе из насоса pвх. У нас в распоряжении есть паспорт на насосный агрегат, где приведена (Q-H) – характеристика насоса и приведено значение потребляемой мощности. Требуется вычислить рабочие параметры насосной установки. В какой последовательности необходимо выполнить вычисления?
1) вычислить к.п.д. насосной установки
2) по (Q-H) – характеристике насоса определить подачу 
3) по разнице давлений вычислить напор 
4) вычислить полезную мощность насоса
	3241


	
	
	20. Прочитайте текст и установите соответствие.
На рисунке 1 представлено схематическое изображение насосного агрегата на основе центробежного насоса. Соотнесите позиции на рисунке с названиями элементов конструкции:


Рисунок 1 – Насосный агрегат на основе центробежного насоса
	Название элемента
	Позиция на рисунке

	А. Напорный патрубок
	1

	Б. Устройство для передачи крутящего момента от привода насосу
	2

	В. Насос
	3

	Г. Всасывающий патрубок
	4

	
	5

	
	6


 
	А4, Б2, В3, Г5
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