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	№п/п
	[bookmark: _GoBack]Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-7: Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли
	1. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. 
________ – способность жидкости оказывать сопротивление сдвигающим усилиям.

	вязкость

	
	
	2. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждому схематическому изображению структурной форме подберите соответствующее движения газожидкостной смеси (ГЖС) по трубопроводу 
	
А. 
	1. турбулентный

	
Б. 
	2. ламинарный

	
В. 
	3. переходный

	
	4. вихревой


 
	А2, Б1, В3

	
	
	3. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждому определению в левом столбце, подберите принцип из правого столбца
	1. Турбулентность
	А. Равномерное распределение гидростатического давления

	2. Вязкость
	Б. Хаотичное движение частиц жидкости

	3. Закон Паскаля
	В. Измеряет внутреннее трение жидкости

	
	Г. Кавитационные изменения


 
	1Б, 2В, 3А

	
	
	4. Посмотрите на схему и установите соответствие.
[image: C:\Users\Alexandr\Desktop\Фрагмент.jpg]
Соотнесите указанные на схеме позиции с видом шероховатости, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Обозначение на схеме
	Оборудование

	1
	В. волнистая

	2
	Б. равномерная

	3
	А. неравномерная

	
	Г. зубатая


 
	1В, 2Б, 3А

	
	
	5. Прочитайте текст и установите последовательность процессов образования завихрений в жидкости:
A. Рост возмущений и появление крупных завихрений
Б. Появление малых возмущений и неустойчивостей
В. Формирование пограничного слоя
Г. Полноценное развитие турбулентных зон  
 
	ВБАГ

	
	
	6 Прочитайте и укажите последовательность пропущенных слов.
Нормальное напряжение – это ____ жидкого элемента на воздействие
окружающей его жидкости. Нормальные __________ зависят не только от направления ________, но и от того, к какой ________ они приложены.
А. напряжения;
Б. реакция;
В. действия;
Г. площади.

	БАВГ

	
	
	7. Посмотрите на схему и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующее определение из правого столбца
	Обозначение на схеме
	Оборудование

	
А. 
	1. разветвлённого

	
Б. 
	2. сложного кольцевого

	
В. 
	3. параллельного

	
Г. 
	4. последовательного

	
	5. объединённого 


 
	А2, Б1, В3, Г4

	
	
	8. На основании исходных данных сделайте расчёты и напишите правильный ответ (округлить до целого числа)
Расчёт давления на дне резервуара (РВС)
	ρ — плотность жидкости, кг/м3
	1000

	g — ускорение свободного падения м/с2
	9.8

	h — глубина погружения, м
	10


 
	100 кПа

	
	
	9. Прочитайте текст и правильно расположите этапы формирования коррозии трубопровода.
A. Воздействие внешней среды
Б. Образование электрохимических пар
В. Развитие очагов коррозии
Г. Повреждение защитного покрытия
Д. Глубокое разрушение металла  

	АГБВД

	
	
	10. Прочитайте текст и правильно расположите этапы формирования вибрации трубопровода.
A. Механические напряжения
Б. Резонансная частота
В. Распространение колебаний
Г. Источник возбуждения
Д. Внешние проявления  

	ГБВАД
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