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	№п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ОПК-2: Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазового производства
	1. Установите соответствие между этапами системного анализа и их описанием.
	Этап системного анализа
	Описание

	1. Формулирование проблемы
	A. Выбор наилучшего варианта решения проблемы

	2. Определение целей и критериев
	Б. Выявление ключевых параметров и ограничений системы

	3. Разработка альтернатив
	В. Определение задачи, ее границ и заинтересованных сторон

	4. Оценка альтернатив
	Г. Формирование возможных решений

	5. Принятие решения
	Д. Сравнение вариантов по заданным критериям
Е. Поиск информации по аналогичным ранее решенным задачам



	1В, 2Б, 3Г, 4Д, 5А


	
	
	2. Установите соответствие между основными понятиями системного анализа и их определениями.
	Понятие
	Определение

	1. Система
	А. Взаимосвязанная совокупность элементов, обладающая целостностью

	2. Модель
	Б. Процесс выделения значимых аспектов объекта исследования

	3. Системный анализ
	В. Упрощённое представление объекта, позволяющее изучать его свойства

	4. Абстрагирование
	Г. Методология исследования сложных объектов и процессов

	
	Д. Функция, показывающая изменение параметров системы во времени



	1А, 2В, 3Г, 4Б

	
	
	3. Укажите последовательность этапов системного анализа.
1. Оценка альтернатив
2. Определение целей и критериев
3. Формулирование проблемы
4. Принятие решения
5. Разработка альтернатив
	32514


	
	
	4. Укажите последовательность основных этапов моделирования системы.
1. Верификация и валидация модели
2. Разработка модели
3. Анализ и интерпретация результатов
4. Определение цели моделирования
5. Сбор и анализ исходных данных
6. Эксперименты с моделью
	452163


	
	
	5. Укажите последовательность логических шагов при анализе системы в условиях неопределенности.
1. Построение сценариев развития ситуации
2. Выявление факторов неопределенности
3. Оценка рисков и вероятностей
4. Учет неопределенности в модели
5. Принятие решений с учетом анализа рисков
	21345

	
	
	6. Установите соответствие между технологическими параметрами и их описанием:
	Технологический параметр
	Описание

	1. Давление
2. Температура
3. Вязкость
4. Расход
5. Плотность
	А. Определяет сопротивление потоку внутри трубы

	
	Б. Характеризует количество жидкости или газа, проходящего через сечение трубы в единицу времени

	
	В. Влияет на изменение агрегатного состояния транспортируемой среды

	
	Г. Оказывает влияние на прочностные характеристики трубопровода

	
	Д. Влияет на потери давления и характеристики течения среды

	
	Е. Устанавливает связь между внутренней энергией и агрегатным состоянием среды



	1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А

	
	
	7. Соотнесите элементы математической модели технологического процесса трубопроводного инжиниринга с их значением:
	Элемент модели
	Значение

	1. Уравнение состояния
	А. Взаимосвязь между давлением, объемом и температурой

	2. Закон сохранения массы
	Б. Определяет потери напора на различных участках трубопровода

	3. Уравнение Дарси-Вейсбаха
	В. Позволяет учитывать свойства транспортируемой среды

	4. Критерий Рейнольдса
	Г. Характеризует режим течения (ламинарный или турбулентный)

	5. Закон сохранения энергии
	Д. Описывает баланс поступающего и выходящего потока вещества

	
	Е. Отражает изменение внутренней энергии системы



	1А, 2Д, 3Б, 4Г, 5Е

	
	
	8. Установите последовательность этапов формирования математической модели технологического процесса в трубопроводном инжиниринге:
1. Формирование системы уравнений, описывающих процесс
2. Определение исходных данных и технологических параметров
3. Формулирование допущений и упрощений
4. Выбор методов решения и численных алгоритмов
5. Анализ и верификация модели
6. Определение граничных и начальных условий
	236145


	
	
	9. Установите соответствие между программными продуктами и их основным назначением:
	Программный продукт
	Назначение

	1. Pipeline Studio
	А. Проектирование трубопроводных систем в 3D

	2. OLGA
	Б. Гидравлический анализ и моделирование потоков

	3. AutoCAD Plant 3D
	[bookmark: _GoBack]В. Моделирование течения многокомпонентных сред

	4. TGNET
	Г. Анализ теплогидравлических процессов в трубопроводах

	5. Start-Prof
	Д. Расчёт прочности трубопроводов

	
	Е. Расчет прибыли в зависимости от параметров технологического режима трубопровода



	1Б, 2В, 3А, 4Г, 5Д

	
	
	10. Установите правильную последовательность этапов моделирования трубопроводной системы в программном продукте Pipeline Studio:
1. Ввод геометрии трубопровода и характеристик оборудования
2. Определение параметров среды (давление, температура, вязкость и др.)
3. Настройка режимов работы системы (начальные и граничные условия)
4. Анализ и оптимизация параметров системы
5. Запуск симуляции и получение результатов
	12354







