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	№п/п
	[bookmark: _GoBack]Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-7: Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли
	1. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. 
Давление измеряемое от абсолютного нуля называют - ________.

	абсолютным

	
	
	2. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждому схематическому изображению структурной формы подберите соответствующее определение движения газожидкостной смеси (ГЖС) по трубопроводу.
	Обозначение на схеме
	Оборудование

	
1 
	А. ламинарный

	
2 
	Б. турбулентный

	
3 
	В. переходный

	
	Г. вихревой


 
	3А, 2Б, 1В

	
	
	3. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	1. Число Рейнольдса
	А.Критерий перехода от ламинарного к турбулентному течению

	2. Плотность
	Б. Сохранение энергии в движении жидкости

	3. Уравнение Бернулли
	В. Масса единицы объёма жидкости

	
	Равномерное распределение гидростатического давления


 
	1А, 2В, 3Б

	
	
	4. Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждому определению в левом столбце, подберите соответствие из правого столбца.
	1. Вязкость
	А. Хаотичное движение частиц жидкости

	2. Турбулентность
	Б. Измеряет внутреннее трение жидкости

	3. Закон Паскаля
	В. Равномерное распределение гидростатического давления

	
	Г. Кавитационные испытания


 
	1Б, 2А, 3В

	
	
	5. Прочитайте текст и правильно расположите этапы формирования коррозии трубопровода.
A. Воздействие внешней среды
Б. Образование электрохимических пар
В. Развитие очагов коррозии
Г. Повреждение защитного покрытия
Д. Глубокое разрушение металла 

	АГБВД

	
	
	6. Прочитайте текст и установите последовательность процессов образования завихрений жидкости:
А. Появление малых возмущений и неустойчивостей 
Б. Формирование пограничного слоя
В. Рост возмущений и появление крупных завихрений
Г. Полноценное развитие турбулентных зон.

	БАВГД

	
	
	7. Прочитайте текст и правильно расположите этапы формирования кавитации в жидкости.
A. Зарождение пустоты при падении давления
Б. Коллапс кавитационного пузыря
В. Увеличение размера полости (бульбования)
Г. Генерация ударных волн и высокой локальной температуры.

	АВБГ

	
	
	8. Прочитайте текст и укажите последовательность стадий выделения газа из жидкости:
A. Фильтрация
Б. Перемешивание жидкости
В. Создание вакуума
Г. Нагрев жидкости

	ГБВА

	
	
	9. На основании исходных данных сделайте расчеты и напишите правильный ответ. Определите диаметр трубопровода, ответ округлить до целых в ближайшую большую сторону.
	Расход жидкости, т/с
	100

	Скорость жидкости, м/с
	10

	Плотность жидкости, кг/м3
	1000


 
	4 

	
	
	10. Прочитайте текст и укажите последовательность стадий выделения газа из жидкости:
A. Нагрев жидкости
Б. Перемешивание жидкости
В. Фильтрация
Г. Создание вакуума

	АБГВ



image1.png
| o





image2.png
|






image3.png
|






