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	№п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1

	ПК-7: Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли
	1. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите тип стали с содержанием в ней углерода.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца

	Тип стали 
	Содержание углерода

	1. Малоуглеродистая сталь.
	А. До 0,15% углерода.

	2. Среднеуглеродистая сталь.
	Б. Более 1,0% углерода.

	3. Высокоуглеродистая сталь.
	В. Более 0,6% углерода.

	
	Г. До 0,05% углерода.

	
	Д. До 0,25% углерода.

	
	Ж. 0,5–1,0% углерода.

	
	З. Б. 0,25-0,6% углерода.



	[bookmark: _GoBack]1Д, 2З, 3В

	
	
	2. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите назначение стали с её применением в промышленных и технических задачах.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца

	Назначение 
	Применение 

	1. Инструментальные стали.
	А. Изготовление посуды и кухонной утвари.

	2. Конструкционные стали.
	Б. Для изготовления изделий, которые должны обладать особыми характеристиками (магнитными, прочностными и др.).

	3. Сплавы с особыми физическими свойствами (прецизионные стали)
	В. Для выпуска продукции, применяемой в строительстве и сфере машиностроения.

	
	Г. Производство мебели и предметов интерьера.

	
	Д. Изготовление посуды и кухонной утвари.

	
	Ж. Для производства штамповых, мерительных и режущих инструментов



	1Ж, 2В, 3Б

	
	
	3. Прочитайте текст и установите соответствие.
Полнопроходные и суженные задвижки классифицируются по диаметру отверстия.
Какие характеристики соответствуют полнопроходным и суженным задвижкам по диаметру отверстия?
Соотнесите типы задвижек с характеристиками.
	Задвижки
	Характеристики

	1. Полнопроходные задвижки.

	А. Имеют диаметр отверстия меньше диаметра трубопровода.

	2. Суженные задвижки.
	Б. Имеют диаметр отверстия, равный диаметру трубопровода.

	
	В. Имеют диаметр отверстия, равный диаметру трубопровода.

	
	Г. Имеют диаметр отверстия меньше диаметра трубопровода, но не менее 50% от него.

	
	Д. Имеют диаметр отверстия значительно меньше диаметра трубопровода, обычно менее 50% от него.



	1Б, 2Д

	
	
	4. Прочитайте текст и установите соответствие
 Для каждой категории труб (мерные, немерные, ограниченной длины) выберите соответствующую сферу применения из предложенного списка. 
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	Категория труб
	Сфера применения

	1. Мерные трубы
	А. Используются в медицине для создания непрерывных потоков жидкостей, где длина труб может достигать нескольких километров.


	2. Немерные трубы
	Б. Применяются в сельском хозяйстве для полива полей, где длина труб может изменяться в зависимости от погодных условий.  


	3.Трубы ограниченной длины
	В. Применяются в производстве мебели и декоративных элементов интерьера, где длина труб может быть любой в рамках заданного диапазона.

	
	Г. Используются в строительстве крупных промышленных объектов, где требуется поставка труб определённой длины для создания длинных непрерывных участков трубопроводов.

	
	Д. Используются в машиностроении и производстве оборудования, где требуются трубы стандартной длины для сборки определённых компонентов



	1Д, 2В, 3Г

	
	
	5. Прочитайте текст и установите соответствие 
Установите соответствие между видами и типами арматуры?
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца

	Вид арматуры
	Тип

	1. Запорная арматура 
	А. Регулятор расхода

	2. Регулирующая арматура 
	Б. Анкер

	3. Предохранительная арматура
	В. Задвижка

	
	Г. Шайба

	
	Д. Предохранительный клапан



	1В, 2А, 3Д

	
	
	6. Прочитайте текст и установите соответствие.
По количественному составу легирующих элементов легированные сплавы делятся на низколегированные, среднелегированные и высоколегированные. 
Соотнесите состав легирующих элементов легированных сплавов с процентным содержанием легирующих элементов.
	Сплав
	Количественный состав легирующих элементов

	1. Низколегированные сплавы
	А. Сплав содержит 10-20% легирующих элементов

	2. Среднелегированные сплавы.
	Б. Сплав содержит 5-10% 
легирующих элементов

	3. Высоколегированные сплавы.
	В. Сплав содержит менее 1% легирующих элементов.

	
	Г. Сплав содержит более 30% легирующих элементов.

	
	Д Сплав содержит 1,5% легирующих элементов



	1Д, 2Б, 3Г

	
	
	7. Прочитайте текст и установите соответствие между видами арматуры и их назначением.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца

	Вид арматуры
	Назначение

	1. Запорные клапаны
	А. Обеспечивают движение жидкости в одном направлении.

	2. Предохранительные клапаны
	Б. Позволяют изменять величину потока по заданным параметрам

	3. Регулирующие клапаны
	В. Используются для полного перекрытия потока

	4. Обратные клапаны
	Г. Используются для защиты от механических загрязнений

	
	Д. Предотвращают превышение давления в системе

	
	Ж. Увеличивают давление в системе



	1В, 2Д, 3Б, 4А


	
	
	8. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите виды бесшовных изделий с их способами изготовления
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	Вид
	Способ изготовления

	1. Холоднокатаная труба.

	А. Изготовлена методом цельного протягивания.

	2. Цельнотянутая труба.

	Б. Изготовлена методом косопрокатки.  

	3. Горячекатаная труба.

	В. Изготовлена методом продольной сварки.

	
	Г. Изготовлена методом холодной прокатки.

	
	Д. Изготовлена методом горячей прокатки

	
	Ж. Изготовлена методом высокочастотной сварки



	1Г, 2А, 3Д.


	
	
	9. Прочитайте текст и установите соответствие.
На рисунке представлено изображение клиновой задвижки. Соотнесите позиции на рисунке с названиями элементов конструкции.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца



Рисунок – Задвижка клиновая

К каждой позиции, представленной на рисунке, подберите соответствующую позицию из правого столбца

	Позиция на рисунке
	Название элемента

	1
	А. Ходовая гайка

	2
	Б. Шпиндель

	3
	В. Штурвал

	4
	Г. Крышка

	5
	Д. Клин

	6
	Ж. Корпус

	
	З. Шар



	1В, 2А, 3Г, 4Б, 5Д, 6Ж

	
	
	10.Прочитайте текст и установите соответствие между методами получения заготовок деталей машин и их описаниями.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца

	Вопрос
	Ответ

	1. Литье
	А. Метод, при котором для получения заготовки используются штампы, позволяющие получать детали сложной формы.

	2. Ковка
	Б. Метод, при котором заготовка формируется путём заполнения расплавленным материалом формы.

	3. Штамповка
	В. Метод, при котором используется метод получения заготовки путём намотки проволоки.

	
	Г. Метод, при котором деформация металла происходит под действием ударной нагрузки для придания заготовке нужной формы.

	
	Д. Метод, при котором используется лазерный луч для резки металла.

	
	Ж. Метод, при котором формируются заготовки с помощью ультразвука.



	1Б, 2Г, 3А
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